**Уважаемый телезритель!**

**Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

По Вашей заявке на региональную горячую линию по цифровому вещанию к Вам приходил волонтер цифрового ТВ и не застал вас дома.

Предлагаем Вам самостоятельно подключить оборудование

***Как подключить цифровое эфирное ТВ?***

Если телевизор **выпущен после 2012 года** и поддерживает цифровое телевидение в формате DVB-T2 (можно уточнить в техническом паспорте ТВ или в Интернете):


**Шаг 1.** Отключите электропитание телевизора.

**Шаг 2.** Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора.

**Шаг 3.** Подключите электропитание и включите телевизор.

**Шаг 4.** Зайдите в раздел меню настроек телевизора.

**Шаг 5.** Произведите автоматический поиск программ цифровых каналов (DTV). Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.



2. Если телевизор **выпущен до 2012 года:**

**Шаг 1.** Отключите электропитание телевизора.

**Шаг 2.** Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель (RСA, более известные как «колокольчики»/HDMI/SCART) к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке.

**Шаг 3**. Подключите электропитание и включите телевизор.


**Шаг 4.** В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI - если подключали через этот кабель, AV - если подключали цветные кабели («колокольчики»).

**Шаг 5.** Пультом от приставки откройте в меню настройку каналов и произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ.

**Шаг 6.** Попробуйте переключать каналы на пульте от приставки – теперь этот пульт станет для вас основным.

**Шаг 7.** Попробуйте выключить и включить сначала приставку, затем телевизор.

**Внимание:** если сначала вы включили телевизор, то потребуется через кнопку на пульте телевизора «источник сигнала» сделать выбор AV или HDMI-источник, далее управлять пультом от приставки.



Если после настройки не показывают каналы, позвоните на номер службы круглосуточной бесплатной горячей линии: **8 (800) 220-20-02**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если возникают проблемы с подключением оборудования, просим оставить повторную заявку по номеру телефона: **8 (800) 347-00-55**